**ANEXO 1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **COLOR** | **DESCRIPCIÓN** | **MUESTRA** |
| CUBETA | 55 | **PINTURA VINÍLICA GRIS FRANCÉS** | PINTURA VINIL-ACRÍLICA ACABADO MATE, PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR. LIBRE DE METÁLES PESADOS (PLOMO Y MERCURIO), PARA APLICAR EN VARIAS SUPERFICIES. SOLUBLE EN AGUA, CUBETA DE 19 LTS, DURABILIDAD MÍNIMA 5 AÑOS, LAVABILIDAD MÍNIMA 1,000 CICLOS, VISCOSIDAD MÍNIMA 125 UK, SÓLIDO EN PESO MÍNIMO DE 55%, SECADO AL TACTO MÍNIMO DE 30 MIN., RENDIMIENTO MÍNIMO 8 M2/LT. | SI |
| CUBETA | 56 | **PINTURA VINÍLICA GRIS PERLA** | PINTURA VINIL-ACRÍLICA ACABADO MATE, PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR. LIBRE DE METÁLES PESADOS (PLOMO Y MERCURIO), PARA APLICAR EN VARIAS SUPERFICIES. SOLUBLE EN AGUA, CUBETA DE 19 LTS, DURABILIDAD MÍNIMA 5 AÑOS, LAVABILIDAD MÍNIMA 1,000 CICLOS, VISCOSIDAD MÍNIMA 125 UK, SÓLIDO EN PESO MÍNIMO DE 55%, SECADO AL TACTO MÍNIMO DE 30 MIN., RENDIMIENTO MÍNIMO 8 M2/LT. | SI |
| CUBETA | 22 | **PINTURA VINÍLICA GRIS OXFORD** | PINTURA VINIL-ACRÍLICA ACABADO MATE, PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR. LIBRE DE METÁLES PESADOS (PLOMO Y MERCURIO), PARA APLICAR EN VARIAS SUPERFICIES. SOLUBLE EN AGUA, CUBETA DE 19 LTS, DURABILIDAD MÍNIMA 5 AÑOS, LAVABILIDAD MÍNIMA 1,000 CICLOS, VISCOSIDAD MÍNIMA 125 UK, SÓLIDO EN PESO MÍNIMO DE 55%, SECADO AL TACTO MÍNIMO DE 30 MIN., RENDIMIENTO MÍNIMO 8 M2/LT. | SI |
| CUBETA | 54 | **PINTURA VINÍLICA AMARILLO PAJA** | PINTURA VINIL-ACRÍLICA ACABADO MATE, PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR. LIBRE DE METÁLES PESADOS (PLOMO Y MERCURIO), PARA APLICAR EN VARIAS SUPERFICIES. SOLUBLE EN AGUA, CUBETA DE 19 LTS, DURABILIDAD MÍNIMA 5 AÑOS, LAVABILIDAD MÍNIMA 1,000 CICLOS, VISCOSIDAD MÍNIMA 125 UK, SÓLIDO EN PESO MÍNIMO DE 55%, SECADO AL TACTO MÍNIMO DE 30 MIN., RENDIMIENTO MÍNIMO 8 M2/LT. | SI |
| CUBETA | 43 | **PINTURA VINÍLICA VERDE MANZANA** | PINTURA VINIL-ACRÍLICA ACABADO MATE, PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR. LIBRE DE METÁLES PESADOS (PLOMO Y MERCURIO), PARA APLICAR EN VARIAS SUPERFICIES. SOLUBLE EN AGUA, CUBETA DE 19 LTS, DURABILIDAD MÍNIMA 5 AÑOS, LAVABILIDAD MÍNIMA 1,000 CICLOS, VISCOSIDAD MÍNIMA 125 UK, SÓLIDO EN PESO MÍNIMO DE 55%, SECADO AL TACTO MÍNIMO DE 30 MIN., RENDIMIENTO MÍNIMO 8 M2/LT. | SI |
| CUBETA | 6 | **PINTURA VINÍLICA NEGRO** | PINTURA VINIL-ACRÍLICA ACABADO MATE, PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR. LIBRE DE METÁLES PESADOS (PLOMO Y MERCURIO), PARA APLICAR EN VARIAS SUPERFICIES. SOLUBLE EN AGUA, CUBETA DE 19 LTS, DURABILIDAD MÍNIMA 5 AÑOS, LAVABILIDAD MÍNIMA 1,000 CICLOS, VISCOSIDAD MÍNIMA 125 UK, SÓLIDO EN PESO MÍNIMO DE 55%, SECADO AL TACTO MÍNIMO DE 30 MIN., RENDIMIENTO MÍNIMO 8 M2/LT. | SI |
| CUBETA | 9 | **PINTURA VINÍLICA MELÓN** | PINTURA VINIL-ACRÍLICA ACABADO MATE, PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR. LIBRE DE METÁLES PESADOS (PLOMO Y MERCURIO), PARA APLICAR EN VARIAS SUPERFICIES. SOLUBLE EN AGUA, CUBETA DE 19 LTS, DURABILIDAD MÍNIMA 5 AÑOS, LAVABILIDAD MÍNIMA 1,000 CICLOS, VISCOSIDAD MÍNIMA 125 UK, SÓLIDO EN PESO MÍNIMO DE 55%, SECADO AL TACTO MÍNIMO DE 30 MIN., RENDIMIENTO MÍNIMO 8 M2/LT. | SI |
| CUBETA | 9 | **PINTURA VINÍLICA ARRECIFE** | PINTURA VINIL-ACRÍLICA ACABADO MATE, PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR. LIBRE DE METÁLES PESADOS (PLOMO Y MERCURIO), PARA APLICAR EN VARIAS SUPERFICIES. SOLUBLE EN AGUA, CUBETA DE 19 LTS, DURABILIDAD MÍNIMA 5 AÑOS, LAVABILIDAD MÍNIMA 1,000 CICLOS, VISCOSIDAD MÍNIMA 125 UK, SÓLIDO EN PESO MÍNIMO DE 55%, SECADO AL TACTO MÍNIMO DE 30 MIN., RENDIMIENTO MÍNIMO 8 M2/LT. | SI |
| CUBETA | 92 | **PINTURA VINÍLICA BLANCO OSTIÓN** | PINTURA VINIL-ACRÍLICA ACABADO MATE, PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR. LIBRE DE METÁLES PESADOS (PLOMO Y MERCURIO), PARA APLICAR EN VARIAS SUPERFICIES. SOLUBLE EN AGUA, CUBETA DE 19 LTS, DURABILIDAD MÍNIMA 5 AÑOS, LAVABILIDAD MÍNIMA 1,000 CICLOS, VISCOSIDAD MÍNIMA 125 UK, SÓLIDO EN PESO MÍNIMO DE 55%, SECADO AL TACTO MÍNIMO DE 30 MIN., RENDIMIENTO MÍNIMO 8 M2/LT. | SI |
| CUBETA | 149 | **PINTURA VINÍLICA BLANCO** | PINTURA VINIL-ACRÍLICA ACABADO MATE, PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR. LIBRE DE METÁLES PESADOS (PLOMO Y MERCURIO), PARA APLICAR EN VARIAS SUPERFICIES. SOLUBLE EN AGUA, CUBETA DE 19 LTS, DURABILIDAD MÍNIMA 5 AÑOS, LAVABILIDAD MÍNIMA 1,000 CICLOS, VISCOSIDAD MÍNIMA 125 UK, SÓLIDO EN PESO MÍNIMO DE 55%, SECADO AL TACTO MÍNIMO DE 30 MIN., RENDIMIENTO MÍNIMO 8 M2/LT. | SI |
| CUBETA | 113 | **PINTURA ESMALTE GRIS FRANCÉS** | ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO BRILLANTE DE ALTA RESISTENCIA Y GRAN FLEXIBILIDAD. RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y CON BUENA RETENCIÓN DE BRILLO. LIBRE DE PLOMO, CROMATO Y MERCURIO. BASE SOLVENTE, SECADO RÁPIDO, APLICAR EN VARIAS SUPERFICIES. CUBETA DE 19 LTS. DURABILIDAD MÍNIMA 5 AÑOS, RENDIMIENTO MÍNIMO 9 M2/LT. | SI |
| CUBETA | 125 | **PINTURA ESMALTE GRIS PERLA** | ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO BRILLANTE DE ALTA RESISTENCIA Y GRAN FLEXIBILIDAD. RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y CON BUENA RETENCIÓN DE BRILLO. LIBRE DE PLOMO, CROMATO Y MERCURIO. BASE SOLVENTE, SECADO RÁPIDO, APLICAR EN VARIAS SUPERFICIES. CUBETA DE 19 LTS. DURABILIDAD MÍNIMA 5 AÑOS, RENDIMIENTO MÍNIMO 9 M2/LT. | SI |
| CUBETA | 20 | **PINTURA ESMALTE GRIS OXFORD** | ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO BRILLANTE DE ALTA RESISTENCIA Y GRAN FLEXIBILIDAD. RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y CON BUENA RETENCIÓN DE BRILLO. LIBRE DE PLOMO, CROMATO Y MERCURIO. BASE SOLVENTE, SECADO RÁPIDO, APLICAR EN VARIAS SUPERFICIES. CUBETA DE 19 LTS. DURABILIDAD MÍNIMA 5 AÑOS, RENDIMIENTO MÍNIMO 9 M2/LT. | SI |
| CUBETA | 30 | **PINTURA ESMALTE AMARILLO PAJA** | ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO BRILLANTE DE ALTA RESISTENCIA Y GRAN FLEXIBILIDAD. RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y CON BUENA RETENCIÓN DE BRILLO. LIBRE DE PLOMO, CROMATO Y MERCURIO. BASE SOLVENTE, SECADO RÁPIDO, APLICAR EN VARIAS SUPERFICIES. CUBETA DE 19 LTS. DURABILIDAD MÍNIMA 5 AÑOS, RENDIMIENTO MÍNIMO 9 M2/LT. | SI |
| CUBETA | 94 | **PINTURA ESMALTE VERDE MANZANA** | ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO BRILLANTE DE ALTA RESISTENCIA Y GRAN FLEXIBILIDAD. RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y CON BUENA RETENCIÓN DE BRILLO. LIBRE DE PLOMO, CROMATO Y MERCURIO. BASE SOLVENTE, SECADO RÁPIDO, APLICAR EN VARIAS SUPERFICIES. CUBETA DE 19 LTS. DURABILIDAD MÍNIMA 5 AÑOS, RENDIMIENTO MÍNIMO 9 M2/LT. | SI |
| CUBETA | 31 | **PINTURA ESMALTE NEGRO** | ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO BRILLANTE DE ALTA RESISTENCIA Y GRAN FLEXIBILIDAD. RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y CON BUENA RETENCIÓN DE BRILLO. LIBRE DE PLOMO, CROMATO Y MERCURIO. BASE SOLVENTE, SECADO RÁPIDO, APLICAR EN VARIAS SUPERFICIES. CUBETA DE 19 LTS. DURABILIDAD MÍNIMA 5 AÑOS, RENDIMIENTO MÍNIMO 9 M2/LT. | SI |
| CUBETA | 4 | **PINTURA ESMALTE DURAZNO** | ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO BRILLANTE DE ALTA RESISTENCIA Y GRAN FLEXIBILIDAD. RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y CON BUENA RETENCIÓN DE BRILLO. LIBRE DE PLOMO, CROMATO Y MERCURIO. BASE SOLVENTE, SECADO RÁPIDO, APLICAR EN VARIAS SUPERFICIES. CUBETA DE 19 LTS. DURABILIDAD MÍNIMA 5 AÑOS, RENDIMIENTO MÍNIMO 9 M2/LT. | SI |
| CUBETA | 105 | **PINTURA ESMALTE BLANCO OSTIÓN** | ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO BRILLANTE DE ALTA RESISTENCIA Y GRAN FLEXIBILIDAD. RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y CON BUENA RETENCIÓN DE BRILLO. LIBRE DE PLOMO, CROMATO Y MERCURIO. BASE SOLVENTE, SECADO RÁPIDO, APLICAR EN VARIAS SUPERFICIES. CUBETA DE 19 LTS. DURABILIDAD MÍNIMA 5 AÑOS, RENDIMIENTO MÍNIMO 9 M2/LT. | SI |
| CUBETA | 122 | **PINTURA ESMALTE BLANCO** | ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO BRILLANTE DE ALTA RESISTENCIA Y GRAN FLEXIBILIDAD. RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y CON BUENA RETENCIÓN DE BRILLO. LIBRE DE PLOMO, CROMATO Y MERCURIO. BASE SOLVENTE, SECADO RÁPIDO, APLICAR EN VARIAS SUPERFICIES. CUBETA DE 19 LTS. DURABILIDAD MÍNIMA 5 AÑOS, RENDIMIENTO MÍNIMO 9 M2/LT. | SI |
| **CUBETA** | 55 | **PINTURA ESMALTE NARANJA** | ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO BRILLANTE DE ALTA RESISTENCIA Y GRAN FLEXIBILIDAD. RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y CON BUENA RETENCIÓN DE BRILLO. LIBRE DE PLOMO, CROMATO Y MERCURIO. BASE SOLVENTE, SECADO RÁPIDO, APLICAR EN VARIAS SUPERFICIES. CUBETA DE 19 LTS. DURABILIDAD MÍNIMA 5 AÑOS, RENDIMIENTO MÍNIMO 9 M2/LT. | SI |
| **CUBETA** | 38 | **PINTURA ESMALTE AZUL DISCAPACITADO** | ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO BRILLANTE DE ALTA RESISTENCIA Y GRAN FLEXIBILIDAD. RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y CON BUENA RETENCIÓN DE BRILLO. LIBRE DE PLOMO, CROMATO Y MERCURIO. BASE SOLVENTE, SECADO RÁPIDO, APLICAR EN VARIAS SUPERFICIES. CUBETA DE 19 LTS. DURABILIDAD MÍNIMA 5 AÑOS, RENDIMIENTO MÍNIMO 9 M2/LT. | SI |
| **CUBETA** | 24 | **PINTURA ESMALTE AMARILLO TRÁFICO** | ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO BRILLANTE DE ALTA RESISTENCIA Y GRAN FLEXIBILIDAD. RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y CON BUENA RETENCIÓN DE BRILLO. LIBRE DE PLOMO, CROMATO Y MERCURIO. BASE SOLVENTE, SECADO RÁPIDO, APLICAR EN VARIAS SUPERFICIES. CUBETA DE 19 LTS. DURABILIDAD MÍNIMA 5 AÑOS, RENDIMIENTO MÍNIMO 9 M2/LT. | SI |
|  |  |  |  |  |
| **ACCESORIOS** | | | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **ARTÍCULO** | **DESCRIPCIÓN** | **MUESTRA** |
| PZA | 76 | **BROCHA DE 1 PULGADA** | DE CERDA (PELO) GRUESO, MANGO DE ACRÍLICO CON LÁMINA INCRUSTADA ENTRE LA CERDA (PELO) Y EL ACRÍLICO. | SI |
| PZA | 107 | **BROCHA DE 2 PULGADA** | DE CERDA (PELO) GRUESO, MANGO DE ACRÍLICO CON LÁMINA INCRUSTADA ENTRE LA CERDA (PELO) Y EL ACRÍLICO. | SI |
| PZA | 108 | **BROCHA DE 3 PULGADAS** | DE CERDA (PELO) GRUESO, MANGO DE ACRÍLICO CON LÁMINA INCRUSTADA ENTRE LA CERDA (PELO) Y EL ACRÍLICO. | SI |
| PZA | 154 | **BROCHA DE 4 PULGADAS** | DE CERDA (PELO) GRUESO, MANGO DE ACRÍLICO CON LÁMINA INCRUSTADA ENTRE LA CERDA (PELO) Y EL ACRÍLICO. | SI |
| PZA | 111 | **BROCHA DE 5 PULGADAS** | DE CERDA (PELO) GRUESO, MANGO DE ACRÍLICO CON LÁMINA INCRUSTADA ENTRE LA CERDA (PELO) Y EL ACRÍLICO. | SI |
| PZA | 172 | **BROCHA DE 6 PULGADAS** | DE CERDA (PELO) GRUESO, MANGO DE ACRÍLICO CON LÁMINA INCRUSTADA ENTRE LA CERDA (PELO) Y EL ACRÍLICO. | SI |
| PZA | 125 | **CHAROLA PARA PINTAR** |  | SI |
| PZA | 151 | **RODILLO COMPLETO MEDIANO 3/8** | (FELPA Y MANERAL) CON FELPA DE 3/8 (SUPERFICIE LIZA) ALTA DENSIDAD CON MANERAL REFORZADO. | SI |
| PZA | 162 | **RODILLO COMPLETO RUGOSO 1 1/4** | (FELPA Y MANERAL) CON FELPA DE 1 1/4 (RUGOSO) ALTA DENSIDAD CON MANERAL REFORZADO. | SI |
|  |  |  |  |  |
| **\* NOTA: PRESENTAR FICHA TÉCNICA OFICIAL DEL FABRICANTE DE LA PINTURA JUNTO CON LA MUESTRA ESPECIFICANDO: CALIDAD, RENDIMIENTO, TIEMPO DE SECADO, DURABILIDAD.** | | | | |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **COLORES OFICIALES DEL COLEGIO** | |
|  |  |
| **PINTURAS VINÍLICAS** | |
| **COLOR** | **PANTONE** |
| GRIS FRANCÉS | 425C |
| GRIS PERLA | 7536C |
| GRIS OXFORD | 431C |
| AMARILLO PAJA | 7407C |
| VERDE MANZANA | 578C |
| NEGRO | BLACK7C |
| BLANCO OSTIÓN | 454C |
| BLANCO |  |
|  |  |
| **PINTURAS ESMALTES** | |
| **COLOR** | **PANTONE** |
| GRIS FRANCÉS | 425C |
| GRIS PERLA | 7536C |
| GRIS OXFORD | 431C |
| AMARILLO PAJA | 7407C |
| VERDE MANZANA | 578C |
| NEGRO | BLACK7C |
| BLANCO OSTIÓN | 454C |
| BLANCO |  |
| NARANJA | 166C |
| AZUL DISCAPACITADOS | 647C |
| AMARILLO TRÁFICO | FAD201 |