**Anexo 1: Especificaciones Técnicas**

**UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA**

**Licitación No.: LPA-926095925-001-2020**

**Nombre Licitación: Contratación de Servicio de Fotocopiado 2020**

INFORMACIÓN ESPECÍFICA RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO

La vigencia del contrato objeto de esta licitación será a partir del 01 de Marzo al 31 de Diciembre del 2020.

La oferta económica deberá ser presentada bajo el concepto de COSTO POR COPIA

|  |
| --- |
| TABLA 01 |
| Características Mínimas Requeridas |
| Número de equipos de este tipo a arrendar: | 8 |
|  |
| Características | **Descripción** |
| Tecnología de impresión: | LASER MONOCROMÁTICO  |
| Velocidad de impresión por minuto: | 36 PPM |
| Resolución de impresión/copiado: | 1800 X 600 PPP / 600 X 600 PPP |
| Alimentador de documentos: | CAMA PLANA Y ADF |
| Capacidad de ADF: | 100 ORIGINALES |
| Velocidad de escaneo en ADF (tamaño carta, 300 PPP, una cara): | 70 PPM |
| Resolución de escaneado: | 600 X 600 PPP |
| Escaneo a color  | SI |
| Formatos de imágenes soportados: | TIFF, PDF, JPG, PDF COMPACTO, XPS |
| Manejo de documentos escaneados: | BUZON, EMAIL, USB |
| Reducción / ampliación: | 25% - 400% |
| Copia en acetato: | SI |
| Copiado automático por ambos lados: | SI |
| Copia en tamaño carta: | SI |
| Copia en tamaño oficio: | SI |
| Copia en tamaño doble carta: | SI |
| CLAVES DE ACCESO (PANEL WEB para configuración vía IP) | SI CON AUTENTIFICACION BIOMETRICA (OPCIONAL) |
| Conectividad: | TARJETA DE RED ETHERNET 10/100/100 BASE T |
| Memoria del sistema: | 2 GB |
| Disco duro: | 250 GB |
| Manejo de Papel: | Bandeja 1 Universal: Capacidad de 500 hojasBandeja 2: Universal: Capacidad de 500 hojasAlimentador Manual: Capacidad de 150 hojas |
| Tamaños y peso de papel soportados: | DESDE MEDIA CARTA HASTA DOBLE CARTA |
| Fecha de Introducción al mercado: | 2009 |

|  |
| --- |
| TABLA 2 |
| Características Mínimas Requeridas |
| Número de equipos de este tipo a arrendar: | 3 |
|  |
| Características | **Descripción** |
| Tecnología de impresión | LASER MONOCROMATICO |
| Velocidad de impresiones por minuto (como mínimo) | 32 PPM |
| Calidad de impresión | 1200 X 600 DPI |
| Resolución de escaneo | 600 X 600 DPI |
| tamaño cama plana de escaneo | HASTA LEGAL 8.5” X 14” |
| Alimentador automático de documentos | SI / |
| reducción y ampliación de copias | 25 – 400% |
| conectividad | 10 / 100 ETHERNET  |
| Memoria del Sistema | 64 MB expandible a 576 MB |
| usb | 2.0 |
| Escáner a color | Si |
| panel de control  | PANTALLA DIGITAL |
| impresión a doble cara | AUTOMATICO EN IMPRESION |
| Manejo de Papel: | Bandeja 1 Universal: Capacidad de 250 hojasAlimentador Manual: Capacidad de 50 hojas |
| Tamaños y peso de papel soportados: | DESDE MEDIA CARTA HASTA OFICIO |
| Fecha de Introducción al mercado: | 2009 |

|  |
| --- |
| TABLA 03 |
| Características Mínimas Requeridas |
| Número de equipos de este tipo a arrendar: | 6 |
|  |
| Características | **Descripción** |
| Tecnología de impresión: | LASER COLOR |
| Velocidad de impresión por minuto: | 28 ppm |
| Resolución de impresión/copiado: | 1800 X 600 / 600X600 PPP |
| Alimentador de documentos: | CAMA PLANA Y ADF |
| Capacidad de ADF: | 100 ORIGINALES |
| Velocidad de escaneo en ADF (tamaño carta, 300 PPP, una cara): | 70 ORIGINALES POR MINUTO |
| Resolución de escaneado: | 600 X 600 |
| Escaneo a color  | SI |
| Formatos de imágenes soportados: | TIFF, PDF, JPG, PDF COMPACTO, XPS |
| Manejo de documentos escaneados: | BUZON, EMAIL, USB |
| Reducción / ampliación: | 25% - 400% |
| Copia en acetato: | SI |
| Copiado automático por ambos lados: | SI |
| Copia en tamaño carta: | SI |
| Copia en tamaño oficio: | SI |
| Copia en tamaño doble carta: | SI |
| CLAVES DE ACCESO (PANEL WEB para configuración vía IP) | SI |
| Conectividad: | TARJETA DE RED ETHERNET 10/100/100 BASE T |
| Memoria del sistema: | 2 GB |
| Disco duro: | 250 GB |
| Manejo de Papel: | Bandeja 1 Universal: Capacidad de 500 hojasBandeja 2: Universal: Capacidad de 500 hojasAlimentador Manual: Capacidad de 150 hojas |
| Tamaños y peso de papel soportados: | DESDE MEDIA CARTA HASTA DOBLE CARTA |
| Fecha de Introducción al mercado: | 2009 |

Nota: Se requiere carta del fabricante en donde especifique que el licitante es distribuidor autorizado de la marca y que tiene el respaldo del fabricante para el surtido de materiales, consumibles y refacciones originales.