ANEXO 1

**Especificaciones técnicas que los licitantes deberán**

**Considerar para formular sus ofertas económicas**

Relativa a la contratación del Servicio de Mantenimiento y Conservación del Equipo de Plantas de Emergencia, Hidroneumáticos, Subestaciones y Sistema contra Incendios Instalados en los Edificios Públicos del Gobierno del Estado.

|  |
| --- |
| CENTRO DE GOBIERNO |

|  |
| --- |
| EDIFICIO HERMOSILLO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUIPO** | **UNIDAD** | **CAPACIDAD** | **No. DE SERIE** | **MODELO** |
| PLANTA EMERGENCIA SOTANO | KWTS | 175 |  |  |
| SUBESTACION AZOTEA | KVA | 1000 |  |  |
| SUBESTACION SOTANO | KVA | 300 |  |  |
| EDIFICIO MEXICO | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUIPO** | **UNIDAD** | **CAPACIDAD** | **No. DE SERIE** | **MODELO** |
| PLANTA EMERGENCIA SOTANO | KWTS | 248 |  |  |
| SUBESTACION AZOTEA | KVA | 1000 |  |  |
| SUBESTACION SOTANO | KVA | 1000 |  |  |
| EDIFICIO SONORA SUR | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUIPO** | **UNIDAD** | **CAPACIDAD** | **No. DE SERIE** | **MODELO** |
| PLANTA EMERGENCIA SOTANO | KWTS | 175 |  |  |
| SUBESTACION AZOTEA | KVA | 1000 |  |  |
| SUBESTACION SOTANO | KVA | 1000 |  |  |
| EDIFICIO SONORA NORTE | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUIPO** | **UNIDAD** | **CAPACIDAD** | **No. DE SERIE** | **MODELO** |
| PLANTA EMERGENCIA SOTANO | KWTS | 248 |  |  |
| SUBESTACION AZOTEA | KVA | 750 |  |  |
| SUBESTACION SOTANO | KVA | 1000 |  |  |

|  |
| --- |
| HIDRONEUMATICOS |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUIPO** | **UNIDAD** | **CAPACIDAD** | **No. DE SERIE** | **MODELO** |
| HIDRONEUMATICO |  |  | 215JM |  |
| BOMBA-1 | HP | 5 |  |  |
| BOMBA-2 | HP | 15 |  |  |
| SISTEMA CONTRAINCENDIOS | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUIPO** | **UNIDAD** | **CAPACIDAD** | **No. DE SERIE** | **MODELO** |
| BOMBA ELECTRICA | HP | 15 |  |  |
| BOMBA GASOLINA | HP | 18 |  |  |
| AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO | | | | |

|  |
| --- |
| EDIFICIO AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUIPO** | **UNIDAD** | **CAPACIDAD** | **No. DE SERIE** | **MODELO** |
| PLANTA DE EMERGENCIA | KWTS | 40 | 45654368 |  |
| SUBESTACION | KVA | 300 |  |  |
| SUB ESTACION | KVA | 500 |  |  |
| RED CONTRA INCENDIOS |  |  | N09-A16830-M |  |
| MOTOR A GASOLINA | HP | 18 |  |  |
| BOMBA-1 |  |  | K0412992M11 |  |
| BOMBA-2 |  |  | K0412992M8 |  |
| BOMBA-3 |  |  | K0412992M17 |  |
| BOMBA-4 |  |  | K0412992M74 |  |

ANEXO 1

**Especificaciones técnicas que los licitantes deberán**

**Considerar para formular sus ofertas económicas**

Relativa a la contratación del Servicio de Mantenimiento y Conservación del Equipo de Plantas de Emergencia, Hidroneumáticos, Subestaciones y Sistema contra Incendios Instalados en los Edificios Públicos del Gobierno del Estado.

|  |
| --- |
| **MANTENIMIENTO** |
| **(REFACCIONES MENORES E INSUMOS) A CARGO TOTAL AL PRESTADOR DE SERVICIOS** |

|  |
| --- |
| 1.- Suministro de diésel cuando se requiera |
| 2.- Ajuste o cambio de bandas cuando lo requiera |
| 3.- Cambio de aceite cada 6 meses y filtros |
| 3.- Revisión de Recalentador o Reemplazo |
| 4.- Carga de Antifreeze al Radiador |
| 5.- Cambio Filtros Agua motor |
| 6.- Servicio a Bomba de inyección cada 6 meses |
| 7.- Reemplazo de Batería cuando lo requiera |
| 8.- Reemplazo de mangueras de agua y diésel cuando lo requiera |
| 9.- Servicio a generador cada 6 meses |
| 10.- Servicio a contactor de transferencia |
| 11.- Reemplazo de tubos (iluminación) cuando lo requiera |

|  |
| --- |
| **CONSERVACION** |
| **(REFACCIONES MAYORES) A CARGO TOTAL DEL CONTRATANTE** |

|  |
| --- |
| 1.- Fallas mecánicas en motor |
| 2.- Fallas mecánicas en bomba de inyección |
| 3.- Maniobras para montaje y desmontaje de motor |